DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

Direction de la protection publique

Fabrication, pose et maintenance de panneaux de signalétique 3 D

*Toutes les lignes du tableau doivent impérativement être chiffrées*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° ligne | Poste | Quantité | Prix unitaire HT | Prix total HT |
| 1 | **Conception graphique des maquettes**  Interprétation tactile des images gravées sur alu :  -définition des contenus à représenter  -conception tactile  -transcription braille et graphisme  -réalisation des fichiers prêts à graver  -format des plaques : 230x330 mm | 6 |  |  |
| 2 | **Gravure 3D des maquettes**  -Gravure par commande numérique sur aluminium ép niveau zéro 10 mm  -Intégration de braille et contenu impression laser  -Finition mat | 6 |  |  |
| 3 | **Fourniture et pose de panneau avec maquette 3D**  -Impression grès émaillé selon fichier  -Impression sérigraphie 2 couleurs sur grès ép.8 mm avec forme de découpe L.  -Assemblage et collage dans bac acier existant. | 6 |  |  |
| 4 | **Pose**  -Dépose des anciens panneaux et repose des nouveaux. Une dépose et pose par an. | 3 |  |  |
| 5 | **Pupitre et bac acier non existants**  -Fourniture et pose d’un pupitre et de son bac acier format 300 x 300 mm | 3 |  |  |
| 6 | **Pupitre et bac acier non existants**  -Fourniture et pose d’un pupitre et de son bac acier format 800 x 300 mm | 3 |  |  |
| 7 | **Maintenance/Entretien**  Visite annuelle | 3 |  |  |
| MONTANT TOTAL H.T. | | | |  |
| MONTANT TVA | | | |  |
| MONTANT TOTAL T.T.C. | | | |  |